附件5

重庆市农产品仓储保鲜冷链设施建设指导标准

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类型 | 建设标准 | 建设成本 |
| 节能型通风贮藏库 | 1吨果蔬建不小于3 m3的贮藏库 | 1 m3 建设成本不高于1000元 |
| 节能型机械冷库 | 1吨果蔬建不小于4 m3的冷库 | 1 m3 建设成本不高于1400元 |
| 节能型气调贮藏库 | 1吨果蔬建不小于5 m3的气调库 | 1 m3 建设成本不高于1600元 |

 注：1、建设标准应符合《重庆市农产品仓储保鲜冷链设施建设技术方案（试行）》相关要求。

 2、建设成本包含新建及扩建类型的冷链设施库体及附属设施设备，未包含预冷及配套设施设备。

3、建设指导标准由市农业农村委制定。